郁南县人民医院监控设备采购要求

一、安装位置：医院内指定位置

二、项目要求:

（一）监控摄像机数量：24支。

三、摄像机要求：

（一）分辨率≥2560x1440。

四、录像机要求：

（一）接入路数64路，1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置8块SATA接口硬盘。

（二）可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；

（三）要求录制时长：≥一个月。

（四）接入原有监控网络。

五、报价要求

（一）包含该项目施工的所有费用（如实施过程中需增加费用由施工方自行承担）。

（二）报价需要列出清单、配置、数量等。

六、其他要求

（一）所有设备需为全新、原厂正品，提供完整的保修服务（至少2年）。

（二）供应商需提供安装调试服务及操作培训。

（三）提供设备的详细技术参数、产品说明书及售后服务承诺。